采购招标项目参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 明德楼和博文楼活动课桌的采购 | **采购编号** | CGHW20240808-434 | |
| **供货时间** | | 详见项目概述 | **供货地点** | 明德楼、博文楼 | |
| **售后服务要求** | | 验收合格之日起，（2）年 | | | |
| **安装调试要求** | | 安装到指定供货地点，并对使用人员进行培训。 | | | |
| **验收、付款方式** | | 设备安装调试完成后20个工作日内，由验收小组进行专项验收。验收合格后一次性支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金。 | | | |
| **项目概述**：  明德楼和博文楼活动课桌更新共4800张，分布两个教学楼94间教室。拟分3批交付，课桌交付须放到指定教室指定位置。第一批1500张10月7日前，第二批1500张10月15日之前，第三批剩余数量10月30日前。教学楼均有电梯，最高为6楼。  投标单位须携带样品参加招标会议，校方不承担样品的生产、运输等相关费用。未中标单位需在中标结果公示后五个工作日内将样品取走，逾期校方将自行处理。 | | | | | |
| **重要技术指标（必填）** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | 数量 |
| 1 | 课桌 | 课桌：规格：桌：600W\*400D\*740H  1、台面板：采用一次性成型模压板，成型后尺寸600W\*400D\*20mm厚，所有塑料均用塑料模具在注塑机上注塑成型，具有耐热，耐寒，耐磨，不易碎，不变形。  2、书斗：采用优质PP原材料注塑完成，所有塑料均用塑料模具在注塑机上注塑成型，具有耐热，耐寒，耐磨，不易碎，不变形。  3、脚架：桌脚30\*60\*1.2mm椭圆管，立柱30\*70\*1.2mm椭圆管，所有钢材均采用国家标准冷轧钢板，高频焊接，冷拔成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末，高压静电喷塑，颜色为：灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣，气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，喷塑层应耐磨、耐冲击、耐酸碱、并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。  4、脚垫：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，具有防潮、耐磨、静音、不伤地板等特征。（见附图） | | | 4800 |
| **一般技术指标（选填，不作为评标依据）** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | 数量 |
| 1 |  |  | | |  |
| 申报人 | | 徐冰 | | | |
| 授权代表（评标） | |  | | | |
| 单位负责人 | |  | | | |

