**学生椅采购招标项目参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 毕业生宿舍学生椅采购 | **采购数量** | | 778张 |
| **供货时间** | | 8月23日 | **供货地点** | | 珠海科技学院 |
| **售后服务要求** | | 质保四年 | **安装调试要求** | | 需送货至指定房间内并安装 |
| 项目概述：1.此项目为宿舍新增学生椅；2.宿舍分布在多栋楼宇，楼宇没有电梯，最高6楼，最低1楼；3.招标方不提供食宿；4.招标方不提供成品保护；5.中标单位需负责将损坏椅子更换并清运到指定位置；6.中标单位需先提供样品。 | | | | | |
| **重要技术指标（必填）** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | |
| 1 | 尺寸 | 椅子总高（背板顶点离地）约74cm±1cm，座板离地高44cm±1cm，座板尺寸宽约47cm±1cm深约40cm±1cm； | | | |
| 2 | 颜色 | 背板和座板为蓝色塑料胶板。 | | | |
| 3 | 材质 | 椅子腿金属厚度足2.0mm，椅子座板弯管厚度足2.0mm，椅子座板横管厚度足1.5mm； | | | |
| 4 | 细节 | 1. 金属部分经过防锈处理，焊点饱满，左右侧边加横梁，座板下带横梁。 2. 椅面和椅背表面光滑，无毛刺、锐角，避免划伤学生。 | | | |
| 5 | 环保 | 产品应符合国家关于环保、质量等方面的要求，并提供相关检测报告。 | | | |
| 6 | 其他 | 1. 椅子背板处注明厂家信息、生产日期、保修期限等信息，确保保修期内不脱落。 2. 供应商报价应包含货物的生产、运输、装卸、安装调试、税费等一切费用，学校不再支付其他任何费用。 3. 2025年8月23日前配送到校。 | | | |
| **一般技术指标（选填，不作为评标依据）** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | |
| 1 |  |  | | | |
| 2 |  |  | | | |
| 3 |  |  | | | |
| 4 |  |  | | | |
| 申报人 | |  | | 单位负责人 |  |

**注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。**





